|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА + фото** |
| **(сведения о количестве и комплектации)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование (марка, техническая характеристика)** |
| **1** | Оборудование для переработки диатомитовой породы в составе:Новое, 2018 г.в.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Газгольдер 25м3 , в подземном исполнении ,Выходы манометра , контроль уровня заполнения, обвязка трубопроводов ,монтаж. Охладитель расход до 70л/мин. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0000.jpg |
| 2 | Горелка газовая низко поточная, для сушильного барабана, мощность до 700кВт | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0001.jpg |
| 3 | Грохот инерционный легкого типа, с системой домола и очисткой от налипания.(Металл, шары) | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0005.jpgC:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0006.jpg |
| 4 | Машина фасовочная полуавтоматическая в клапанные мешки от 3-50кг (Центробежная)Шкаф управления | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0011.jpg |
| 5 | Машина фасовочная автоматическая в мешки типа «Биг-Бег» с системой пыле удаленияШкаф управления. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Q65FL4M7\IMG-20200204-WA0013.jpg |
| 6 | Транспортер винтовой с опорной центровкой до 45гр типа ТВС-4000-150-1.5  | 6КомплектC:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0002.jpg |
| 7 | Транспортер ковшевой типа «Нория» ТК-3700-350/15 | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0012.jpg |
| 8 | Бункер промежуточного хранения материала V-300. БК-3000  | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0009.jpg |
| 9 | Бункер V-1500 | 2C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0032.jpg комплект |
| 10 | Ножевые шиберные заслонки  | 2КомплектСмонтированы в поз. №8 |
| 11 | Система аспирации площадь фильтрации = 400м2 типа ФРИ,с системой рекуперации очищенного воздуха. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0010.jpg |
| 12 | Система аспирации для сушильного барабана с системой «водной стенки» производительность до 100 гр загрязнений в 1м3 очищаемого воздуха, система отвода продуктов горения. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0007.jpg |
| 13 | Вентилятор радиальный влагозащищенный 5кВт  | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0008.jpg |
| 14 | Система управления комплексом по переработке карьерного диатомита | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0031.jpg |

 |