|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА + фото** |
| **(сведения о количестве и комплектации)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование (марка, техническая характеристика)** |
| **1** | Оборудование для переработки диатомитовой породы в составе:  Новое, 2018 г.в.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Количество | | 1 | Газгольдер 25м3 , в подземном исполнении ,Выходы манометра , контроль уровня заполнения, обвязка трубопроводов ,монтаж. Охладитель расход до 70л/мин. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0000.jpg | | 2 | Горелка газовая низко поточная, для сушильного барабана, мощность до 700кВт | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0001.jpg | | 3 | Грохот инерционный легкого типа, с системой домола и очисткой от налипания.(Металл, шары) | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0005.jpg  C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0006.jpg | | 4 | Машина фасовочная полуавтоматическая в клапанные мешки от 3-50кг (Центробежная)  Шкаф управления | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0011.jpg | | 5 | Машина фасовочная автоматическая в мешки типа «Биг-Бег» с системой пыле удаления  Шкаф управления. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Q65FL4M7\IMG-20200204-WA0013.jpg | | 6 | Транспортер винтовой с опорной центровкой до 45гр типа ТВС-4000-150-1.5 | 6  Комплект  C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0002.jpg | | 7 | Транспортер ковшевой типа «Нория» ТК-3700-350/15 | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0012.jpg | | 8 | Бункер промежуточного хранения материала V-300. БК-3000 | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0009.jpg | | 9 | Бункер V-1500 | 2  C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0032.jpg комплект | | 10 | Ножевые шиберные заслонки | 2  Комплект  Смонтированы в поз. №8 | | 11 | Система аспирации площадь фильтрации = 400м2 типа ФРИ,с системой рекуперации очищенного воздуха. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0010.jpg | | 12 | Система аспирации для сушильного барабана с системой «водной стенки» производительность до 100 гр загрязнений в 1м3 очищаемого воздуха, система отвода продуктов горения. | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0007.jpg | | 13 | Вентилятор радиальный влагозащищенный 5кВт | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0008.jpg | | 14 | Система управления комплексом по переработке карьерного диатомита | C:\Users\likons\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20200204-WA0031.jpg | |